## 修改记录 ##
# 20250923 
01. 修改：sc1161y加密初始化读写驱动修改。
02. 增加：gpio export 增加esam电源和线损维护期换io。
03. 修复: rt_err_set 加密芯片错误时程序崩溃问题。
04. 修改: 波特率修改增加115200。
05. 合并: DTUv4公共定值和逻辑合并。
06. 修改: 通过GW_AREA_MAIN_2021宏关闭部分南网专用定值和逻辑。 

# 20250930
01. 修改: 通过GW_AREA_MAIN_2021宏关闭部分gpio的使用。
02. 合并: 合并DTUv4开关定值和保护逻辑，小电流接地部分还待移植。
03. 修改: 通过GW_AREA_MAIN_2021宏关闭部分原本应用于南网的逻辑功能。

# 20251015
01. 修正ADC通道数量及板卡通道配置。
02. 修正系统校时时区错误。

# 20251031
01. 合并: can收发处理，dido对接can收发数据。
02. 修改: clk_time_get接口获取的时间修改回UTC+8时区。
03. 修改: 采样板起始板卡宏修改。
04. 修改: 线损维护串口切换io根据硬件修改为PM5。


# 20251110
01. 增加: 共享内存对接。

# 20251120
01. 合并: 共享内存处理。
02. 合并: ADC配置每周波256点处理。
03. 增加: aht20温湿度传感器驱动。
04. 修改: ADC采样通道索引排序。
05. 同步: DTUv4采样电阻系数。
06. 修改: can发送线程休眠时间。
07. 修改: 回退系统时区错误处理。
08. 修复: 维护工具获取故障信息时错误描述错位的问题。
09. 同步: DTUv4点表。
10. 修改: 开关定值读取异常问题处理。

# 20251120
01. 修改: 修改系统时钟获取API。

# 202512(08-14)
01. 修改 : 网口的个数和对应的定值；

# 202512(15-21)
01. 修改 : 南网定值；
02. 修改 : qu16、qs16、qu08、qs08数据类型为int，以适配点表文件中对应数据类型的偏移是按32位的。
03. 修复 : rt_sockioctl接口强制转换导致指针地址截断进而导致虚拟网卡ip获取失败的问题。
04. 修复 : rt_get_netcard_id_from_socket函数中ip转换处理问题。
05. 修改 : 直流数据对接；
06. 增加 : led资源；

# 202512(22-28)
01. 修改 : 对接开入量数据；
02. 增加 : ch423s驱动；
03. 修改 : 按照南网文件修改自动化参数；
04. 增加 : 遥信点表点号；
5.  增加 : led函数；

# 202601(04-11)
01. 修改 : 开出接口；
02. 修改 : 压板赋值；
03. 增加 : 频率追踪投退下发到RV核；
04. 修改 : 开入防抖数据赋值；
05. 修改 : 频率追踪更新方式；
06. 修改 : led时间；
07. 修复 : 兴通力电源模块通讯规约解析数据长度出错问题;
08. 合并 : 零压、零流突变录波逻辑;
09. 修改 : 录波逻辑为开关录波;
10. 修复 : 初始化软、硬件错误计数时会将已设置的错误计数清零的问题;
11. 修复 : 直流量2没有对应采样通道遥测也有很大零漂的问题;
12. 修复 : 测试常规保护遇到的问题;

# 202601(12-18)
01. 修改 : 录波没有记录到开入量的问题；
02. 修改 : 录波命名由装置地址改为内部定值-录波的开关间隔号；
03. 修改 : 录波默认记录全部开入量；
04. 修改 : 录波记录电压可选哪一组；
05. 修改 : 录波文件记录虚拟遥信；
06. 修改 : 录波文件记录遥信中英文可选；
07. 修改 : 开放故障遥信保持时间，修改默认时间3s；
08. 修改 : 将定值修改位置放到log_fixset.txt文件之中；
09. 修改 : 定值的大小范围；
10. 修改 : 定值描述；
11. 修改 : 重合闸检无压逻辑；
12. 修改 : TSETTABLE 结构，增加定值步长；
13. 修改 : 遥测配置了故障电流之后一直突发的问题；
14. 修改 : 自动复归复归遥测上送的故障电流；
15. 修改 : 一些默认点表的额定值为1，避免配置转发的时候导致极值文件因系数错误无法初始化；
16. 增加 : 录波开入防抖投退；
17. 修改 : 非电量数据溢出问题；

# 202601(19-25)
01. 修改 : 解列功能，增加解列充电、放电；
02. 修改 : 合并可配置遥调功能；

# 202601(26-31)
01. 修改 : 电池活化功能只有在管理机模式下才开放；
02. 修改 : 线路断线判定方式显示错误问题；
03. 修改 : 通信异常遥信点初始化置位，避免频繁刷新日志；

# 202602(02-08)
01. 修改 : 合并遥信索引为双字节的代码；

# 202602(09-10)
01. 修改 : 设置线程名称；

# 202602(24-28)
01. 修改 : 保护合分闸遥控提示；
02. 增加 : 零序PT参数；
03. 修改 : 同期功能异常问题；

# 202603(02-08)
01. 修改 : 控制回路断线告警功能；
02. 增加 : 遥信点号，修改位置；
03. 修改 : 遥控点号位置；
04. 修改 : 不停电传动逻辑；

# 202603(09-15)
01. 增加 : 线路断线告警功能逻辑；
02. 修改 : 调整soe位置，增加备用点号；
03. 修改 : 关联功能模式异常遥信点号；
04. 增加 : 读取gpio状态驱动；
05. 增加 : 读取板卡状态文件；
06. 增加 : 程序运行时间统计；

# 202603(16-22)
01. 增加 : FA分段模式过流不满足延时的Y闭锁逻辑；
02. 修改 : FA分段模式闭锁之后的各种解锁逻辑和解锁延时；
03. 修改 : FA零压投退定值选项；
04. 修改 : 默认定值范围；

# 202603(23-29)
01. 修改 : 联络模式合到故障没满足延时没有闭锁和置位遥信的问题；
02. 增加 : 装置控制开关动作计数统计；

# 202604(13-19)
01. 增加 : 零漂参数；
02. 增加 : 规约参数；
03. 增加 : 装置参数->规约参数->"104应答间隔"，"104响应文件确认"定值和相关逻辑处理;
04. 修复 : eth2，eth3 对应外部网口2和就地模块网口，接入模拟主站或者维护工具时打印界面会一直重复打印获取链接状态失败的提示;
05. 增加 : 增加ppl_tbl.csv到备份打包列表中;
06. 合并 : 录波修正处理，6000端口开启后即可进行录波修正;
07. 修复 : 修复默认网关后全部网口的ip新建监听失败的问题;
08. 修复 : 维护工具带ms对时的时候ms没有进行处理的问题，修改秒脉冲修正逻辑判断;